給水装置工事完工報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受付年月日 | 　　　年　　　月　　　日 | 局整理番号 |  |
| 工事場所 |  | 水道番号 |  |
| 申請者氏名 |  | 工事種別 |  |

当該給水装置の構造及び材質等を確認し，岡山市水道条例及び岡山市水道局給水装置工事施行基準に適合していることを報告します。

完工日　　　　　 年　　月　　日　　　　　　 引渡日　　　　　 年　　月　　日

提出日　　　　　 年　　月　　日

　　　　　　　指定給水装置工事事業者

　　　　　　　給水装置工事主任技術者　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付番号

|  |  |
| --- | --- |
| 検査年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 検査結果 | 合　　格　　　　　　　　　　　　　修正指示 |
| 検査員 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

完工検査の結果，不良箇所がありましたので，期限内に修正を完了してください。

|  |
| --- |
| 指　示　事　項　ま　た　は　処　置 |
|  |
| 修正期限 | 年　　　月　　　日 |
| 検査年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 再検査結果 | 合　　格　　　　　　　　　　　　　不合格 |
| 検査員 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

給水装置工事完工報告書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検　　査　　項　　目 | 主任技術者検査欄 | 局検査欄 |
| １　申請書との整合 |  |
| 　　　給水装置図面，位置図，材料表等の確認 |  |
| 　　　局メーター，分岐，仕切弁の位置及び道路断面図の確認  |  |
| 　　　配管の口径，経路，給水用具,その他設備の確認 |  |
| ２　水道番号票の取付け |  |
| 　　　家屋の玄関等見やすい位置及びメーターボックス内への貼付け |  |
| ３　局メーターの設置 |  |
| 　　　局メーターの逆付け，片寄りがなく，水平に取付けている |  |
| 　　　適切に作動している |  |
| 　　　検針，取替に支障がない |  |
| ４　弁栓，その他設備の設置 |  |
| 　　　操作に支障がない |  |
| 　　　逆付け，傾きがない |  |
| 　　　ボックス類の傾きがなく，スピンドルの位置が中心にある  |  |
| 　　　適切に作動している |  |
| ５　管の埋設深さ |  |
| 　　　所定の深さを確保している |  |
| ６　配管及び接合 |  |
| 　　　汚染，破壊，侵食，凍結，逆流防止等の処置をしている |  |
| 　　　クロスコネクション（誤接合）がない |  |
| ７　給水用具の取付け |  |
| 　　　基準省令適合品を使用している |  |
| 　　　適切な接合が行われている |  |
| ８　路面復旧の確認 |  |
| 　　　路面に凹凸がない |  |
| 　　　路面標示を復旧している |  |
| ９　水圧試験 |  |
| 異常がない |  |
| 10　水質確認　　　　　　　　　　　　　　　 |  |
| 　　　異常がない |  |
| 11　その他 |  |
| 　　　申請者へ注意事項の説明を行った |  |
| 　　　工事記録を作成した |  |
| 12　工事写真 |  |
| 　　　黒板等に必要事項を記入しており誤りがない |  |
| 　　　寸法等の判読ができる |  |
| 　　　工事写真の提出確認 |  |

給水装置工事完工報告書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検　　査　　項　　目 | 主任技術者検査欄 | 局検査欄 |
| 13　増圧式 |  |
| 　　　配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに連結していない |  |
| 　　　増圧装置を基準どおり設置している |  |
| 　　　ポンプ自動停止圧力の設定値（数値を記入 単位 ｍ） |  |
| 　　　ポンプ自動復帰圧力の設定値（数値を記入 単位 ｍ） |  |
| 　　　減圧式逆流防止器を基準どおり設置している |  |
| 　　　メーターバイパスユニットの設置（φ40㎜以上） |  |
| 　　　警報装置の作動の確認　　　　実施年月日　　　年　　　月　　　日 |  |
| 　　　故障等の非常時の連絡先を明示している |  |
| 　　　直圧式供用水栓の設置 |  |
| 　　　完工図の提出確認 |  |
| 　　　維持管理者等選任（変更）届の提出確認 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 14　増圧式（猶予） |  |
| 　　　増圧装置が設置できるスペースの確保 |  |
| 　　　メーターバイパスユニットの設置（φ40㎜以上） |  |
| 　　　増圧装置の設置猶予を明示している |  |
| 　　　完工図の提出確認 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 15　受水槽 |  |
| 　　　受水槽を基準どおり設置している |  |
| 　　　警報装置の作動の確認　　　　実施年月日　　　年　　　月　　　日 |  |
| 　　　故障等の非常時の連絡先を明示している |  |
| 　　　吐水口と越流面等の空間が確保されている |  |
| 　　　直圧式供用水栓の設置 |  |
| 　　　完工図の提出確認 |  |
| 　　　維持管理者等選任（変更）届の提出確認 |  |