団地給水施設工事完工報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受付年月日 | 年　　　月　　　日 | 局整理番号 |  |
| 工事場所 |  | 水道番号 |  |
| 団地名 |  | 受納意思 | 有 ・ 無 |
| 申請者氏名 |  | | |

当該給水施設は，岡山市水道局水道工事共通仕様書の規定に準じて施工しており，岡山市水道局給水装置工事施行基準及び水道工事施工管理基準の規定に適合していることを報告します。

完工日　　　　　　　　年　　月　　日

提出日　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　指定給水装置工事事業者

　　　　　　　給水装置工事主任技術者　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付番号

|  |  |
| --- | --- |
| 検査年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 検査結果 | 合　　格　　　　　　　　　　　　　修正指示 |
| 検査員 |  |

完工検査の結果，不良箇所がありましたので，期限内に修正を完了してください。

|  |  |
| --- | --- |
| 指　示　事　項　ま　た　は　処　置 | |
|  | |
| 修正期限 | 年　　　月　　　日 |
| 検査年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 再検査結果 | 合　　格　　　　　　　　　　　　　不合格 |
| 検査員 |  |

団地給水施設工事完工報告書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検　　査　　項　　目 | 主任技術者検査欄 | 局検査欄 |
| １　申請書との整合 | |  |
| 申請図面，位置図，材料表等の確認 |  |
| 分岐，仕切弁の位置及び道路断面図の記入 |  |
| 配管の口径，経路，給水装置の位置等が図面と整合している |  |
| ２　止水栓（仕切弁）等の位置 | |  |
| 止水栓の操作に支障がない |  |
| 止水栓の逆付け，傾きがない |  |
| ボックス類の傾きがなく，スピンドルの位置が中心にある |  |
| ３　管の埋設深さ | |  |
| 所定の深さを確保している |  |
| ４　配管及び接合 | |  |
| 汚染，破壊，侵食，凍結，逆流防止等の処置をしている |  |
| 適切な接合が行われている |  |
| クロスコネクション（誤接合）がない |  |
| ５　路面復旧の確認 | |  |
| 路面に凹凸がない |  |
| 路面標示を復旧している |  |
| ６　水圧試験 | |  |
| 異常がない |  |
| ７　水質確認 | |  |
| 異常がない |  |
| ８　その他 | |  |
| 工事記録を作成した |  |
| ９　工事写真 | |  |
| 黒板等に必要事項を記入しており誤りがない |  |
| 寸法等の判読ができる |  |
| 工事写真の提出確認 |  |
| 10　完工図 | |  |
| 配管の口径，経路，弁栓類の位置等が図面と整合している |  |
| 完工図の提出確認 |  |
| 11　弁栓台帳 | |  |
| 配管の口径，経路，弁栓類の位置等が図面と整合している |  |
| 弁栓台帳の提出確認 |  |